ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АРТ. 10087-29

Наименование изделия

# Трафарет для установки индикаторов через приклеивание

Общие требования

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение изделия | Трафарет предназначен для монтажа индикаторов в шахматном расположении через приклеивание. |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет из себя шаблон для установки тактильных индикаторов. Изготовленный из композитного алюминия, обладающего высокой ударопрочностью, огнестойкостью и лёгкостью, что в значительной мере позволяет уменьшить расходы на транспортные услуги. |
| Требования к материалу | С целью обеспечения высокой прочности трафарет должен быть изготовлен из алюминиевой композитной панели толщиной не менее 3 мм. |
| Требования к конструкции изделия | Для обеспечения высокой ударопрочности, изделие должно быть изготовлено из АКП толщиной не менее 3мм. Изделие должно иметь круглые отверстия в количестве не менее 81шт для возможности монтажа тактильных индикаторов. Отверстия должны располагаться в линейном порядке. Для обеспечения монтажа тактильных индикаторов по ГОСТ Р 52875-2018, расстояние между центрами отверстий под установку тактильных индикаторов должно быть не менее 58мм. Диаметр отверстия под индикатор должен быть не менее 36мм |
| Требования к геометрическим параметрам | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, размеры изделия не должны быть не менее 580х580х3мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Сроки | Поставка до \_\_.\_\_.20\_\_г. |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года. |