ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АРТ. 10087-34

Наименование изделия

# Трафарет для установки индикаторов посредством приклеивания

Общие требования

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение изделия | Трафарет предназначен для монтажа индикаторов в прямом расположении следующими способами крепления: приклеивание, укладка на самоклеющуюся основу.  |
| Описание изделия | Изделие представляет из себя шаблон для установки тактильных индикаторов. Изготовленный из композитного алюминия, обладающего высокой ударопрочностью, огнестойкостью и лёгкостью, что в значительной мере позволяет уменьшить расходы на транспортные услуги. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высокой прочности трафарет должен быть изготовлен из алюминиевой композитной панели толщиной не менее 3 мм. |
| Требования к конструкции изделия | С целью обеспечения высокой ударопрочности, изделие должно быть изготовлено из АКП толщиной не менее 3 мм. Изделие должно иметь отверстия для возможности монтажа тактильных индикаторов. Отверстия под индикаторы должны располагаться в линейном порядке по 2шт в ряд и 9шт в столбец. Для обеспечения правильного монтажа тактильных индикаторов по ГОСТ Р 52875-2018, расстояние между центрами отверстий по высоте должно быть не менее 59мм и не менее 355мм по ширине. Размер отверстия под индикатор должен быть не менее 292х36мм. Отверстия должны иметь закруглённые края. Изделие должно иметь выемки для приклеивания индикаторов по бокам в количестве не менее 18шт и глубиной не менее 36мм. |
| Требования к геометрическим параметрам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, трафарет должен быть не менее ВхШхГ: 850х550х3мм.  |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |
| Сроки | Поставка до \_\_.\_\_.20\_\_г. |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года. |